BIOS版本：1005N（2017/08/15）

内容:

1.升级BIOS，默认VGA输出。
2.显存调节为128。
3.默认开启来电开机、网络唤醒。

 
注意：更新BIOS存在一定的风险，请务必确认您的主板型号为:C.H81A-BTC V20，否则请勿刷新。刷新过程中请不要切断电源或重启电脑，否则将导致刷新失败。
 
本操作需要的DOS环境下完成，如果您对DOS操作不熟悉，请连系经销商或相关专业人士进行现场操作。
 
步骤：

1.在BIOS中的芯片组下把ME控制选项设置为关闭。
 
2.将附件中的所有文件，拷贝到您的工具盘或硬盘的某个分区下（Fat32分区），如C盘；
 
3.通过工具盘将您的机器引导到DOS下,找到相关文件；
 
4.用Dir/w查看分区下是否有我们提供的刷新文件。
 
5.如果有，则在提示符下输入F.BAT后按回车即可。刷新会自动进入，刷新完成后将回到DOS提示符下，请重启计算机。

6.刷新成功后请在开机在机器自检过程中按DEL键进入BIOS，进入"Exit",选择“Load Optimal Defaults(Recommended)”选择OK，即载入一次优化值。按F10保存退出即可。