P67A-C45 = 601-7673-010 = PCB ver. 10 = BIOS 1xx 
P67S-C43 = 601-7673-020 = PCB ver. 10 = BIOS 1xx
P67A-S40 = 601-7673-030 = PCB ver. 10 = BIOS 1xx 
P67A-C43 = 601-7673-040 = PCB ver. 10 = BIOS 1xx 
P67A-G45 (B3) = 601-7673-070 = PCB ver. 20 = BIOS 1xx
P67A-G43 (B3) = 601-7673-080 = PCB ver. 20 = BIOS 1xx
P67A-C45 (B3) = 601-7673-090 = PCB ver. 101 = BIOS 1xx
P67S-C43 (B3) = 601-7673-100 = PCB ver. 101 = BIOS 1xx
P67A-S40 (B3) = 601-7673-110 = PCB ver. 101 = BIOS 1xx
P67A-C43 (B3) = 601-7673-120 = PCB ver. 101 = BIOS 1xx
================================================================

P67A-C45 / P67S-C43 / P67A-S40 / P67A-C43 (MS-7673) V1.18 BIOS Release
-------------------------------------------------

1. This is AMI BIOS release

2. This BIOS fixes the following problem of the previous version:
-  Fixed PCI-E speed dropped from Gen2 to Gen1 after resume from S3.
-  Fixed the incorrect message during POST after resume from S3 then restart the system again.

3. 2012/02/22

[Below information is Chinese language]

A. AMI BIOS 正式發行

B. 此版本修正下列問題:
-  修正系統在休眠模式下被喚醒後, PCI-E速度會從 Gen2 掉到 Gen1 的問題.
-  修正系統在待命模式下被喚醒後, 重新開機時會出現不正確的訊息問題.

C. 更新日期: 公元2012年02月22號
