BIOS 2xx = FM2-A75MA-E35 / FM2-A55M-E35 / FM2-A85XMA-E35

BIOS Bxx = FM2-A55M-E33 / FM2-A55M-E23 / FM2-A55M-P33 / FM2-A75MA-P33 / FM2-A85XMA-P33

BIOS Mxx = FM2-A55M-P31 / FM2-A75MA-P31

BIOS Uxx = A88XM-E35 / A78M-E35 / A55M-E35

BIOS Wxx = A55M-E33

BIOS Pxx = A88XM-E45 / A55M-E45 / A78M-E45 

BIOS 9xx = A68HM-E33

BIOS 5xx = A88XM-E45 V2 / A78M-E45 V2

BIOS 6xx = A88XM-E35 V2 / A78M-E35 V2 / A88XM-P33 V2
-----------------------------------------------------------------------------------------------


A88XM-E35 V2 / A78M-E35 V2 / A88XM-P33 V2 (MS-7721) V6.3 BIOS Release
-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. This is AMI BIOS release

2. This BIOS fixes the following problem of the previous version:
-  Updated AMD AGESA code.
-  Improved memory compatibility.
-  Patched S3 resume can not work properly when using Carrizo CPU.

3. 2016/04/11


[Below information is Chinese language]

A. AMI BIOS 正式發行

B. 此版本修正下列問題:
-  更新 AMD AGESA Code.
-  改善與部分記憶體相容性.
-  修正當使用 Carrizo CPU時, S3 功能無法正常運作

C. 更新日期: 公元2016年04月11號