BIOS 2xx = FM2-A75MA-E35
BIOS 2xx = FM2-A55M-E35
BIOS 2xx = FM2-A85XMA-E35

BIOS Bxx = FM2-A55M-E33
BIOS Bxx = FM2-A55M-E23
BIOS Bxx = FM2-A55M-P33
BIOS Bxx = FM2-A75MA-P33
BIOS Bxx = FM2-A85XMA-P33


BIOS Bxx = FM2-A55M-P33
BIOS Bxx = FM2-A75MA-P33
BIOS Bxx = FM2-A85XMA-P33

BIOS Mxx = FM2-A55M-P31
BIOS Mxx = FM2-A75MA-P31

BIOS Uxx = A88XM-E35
BIOS Uxx = A78M-E35
BIOS Uxx = A55M-E35

-------------------------------------------------
A88XM-E35 / A78M-E35 / A55M-E35 (MS-7721) V30.2 BIOS Release
-------------------------------------------------

1. This is AMI BIOS release

2. This BIOS fixes the following problem of the previous version:
-  Updated AGESA Code.
-  Imporved VGA compatibility.
-  Improved USB compatibility.
-  Improved Memory compatibility.

3. 2014/02/21

[Below information is Chinese language]

A. AMI BIOS 正式發行

B. 此版本修正下列問題:
-  更新AGESA Code
-  改善VGA相容性.
-  改善USB相容性. 
-  改善記憶體相容性

C. 更新日期: 公元2014年02月21號
