-----------------
Flash Parameters:
-----------------

in [DOS Command Line Mode]
==========================
  Usage: AFUDOS <ROM File Name> [Option1] [Option 2]...
  *Please add option parameters "/p", "/b", "/c" as below:
         AFUDOS XXXXXXXX.ROM /p /b /c

in [Windows Command Line Mode](32bit OS)
========================================
  Usage: AFUWIN <ROM File Name> [Option1] [Option 2]...
  *Please add option parameters "/p", "/b", "/c" as below:
         AFUWIN XXXXXXXX.ROM /p /b /c

in [Windows Command Line Mode](64bit OS)
========================================
  Usage: AFUWINx64 <ROM File Name> [Option1] [Option 2]...
  *Please add option parameters "/p", "/b", "/c" as below:
         AFUWINx64 XXXXXXXX.ROM /p /b /c


  Options: 
          /p - Program main BIOS image
          /b - Program Boot Block
          /c - Destroy CMOS checksum after update BIOS done